Pag. 1 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	Voci Finite senza Analisi 	 	 	
 	 	 	 	 	
1 	6.1.2 	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 	 	 	
 	 	EURO SEDICI/90 	€/m³ 	16,90 	
 	 	 	 	 	
2 	6.1.3.2 	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1.000 kg.,
Rigidezza non inferiore a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi
tra 4 e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano
di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio
di bitume non inferiore a 0,55 kg./m2), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m. inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi direzione). La densità
in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	EURO UNO 	€/m²*cm 	1,00 	
 	 	 	 	 	
3 	6.1.4.2 	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazio prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-
0,40 kg./mq.), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m.
inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare
non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore 	 	 	
 	 	EURO UNO/20 	€/m²*cm 	1,20 	
 	 	 	 	 	
4 	6.1.5.2 	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume 	 	 	

 	Pag. 2 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidezza non inferiore a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 6%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg./m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante,
fino a dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti
e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi direzione
per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4
m. inferiori a 0,5 cm. in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità
in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio
Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore 	 	 	
 	 	EURO UNO/40 	€/m²*cm 	1,40 	
 	 	 	 	 	
5 	6.2.2.6 	Pavimentazione con mattonelle d’asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d’idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per la provincia di RG
spessore 3 cm 	 	 	
 	 	EURO VENTIDUE 	€/m² 	22,00 	
 	 	 	 	 	
6 	6.2.7.1 	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 20x30 cm 	 	 	
 	 	EURO SESSANTACINQUE/30 	€/m 	65,30 	
 	 	 	 	 	
7 	6.2.11.2 	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro - compresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6
di colore antracite, bruno, rosso e giallo
- spessore cm 8 	 	 	
 	 	EURO VENTINOVE/90 	€/m² 	29,90 	
 	 	 	 	 	
8 	6.5.1.4 	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive modifiche (D.M.03/06/1998 e D.M.11/06/1999), sottoposta alle prove di impatto come definito dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l’infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regole d’arte.
Barriera di classe H2, da posizionare su rilevato nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative 	 	 	
 	 	EURO SETTANTADUE 	€/m 	72,00 	
 	 	 	 	 	
9 	6.6.1 	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati 	 	 	

 	Pag. 3 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio 250 kg di cemento tipo R 325. 	 	 	
 	 	EURO CENTOVENTIDUE/20 	€/cad. 	122,20 	
 	 	 	 	 	
10 	6.6.2 	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R.325. 	 	 	
 	 	EURO CENTOQUARANTA 	€/cad. 	140,00 	
 	 	 	 	 	
11 	6.6.3.2 	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con n.2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm e della lunghezza di 3,00 m infisso nel terreno in buche delle dimensioni di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R 325:
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOSESSANTAUNO 	€/cad. 	361,00 	
 	 	 	 	 	
12 	6.6.21 	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta 	 	 	
 	 	EURO SETTE/20 	€/m² 	7,20 	
 	 	 	 	 	
13 	6.6.22 	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. 	 	 	
 	 	EURO ZERO/76 	€/m 	0,76 	
 	 	 	 	 	
14 	1.1.4.1 	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (art. 20.7.5), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ed ogni altro onere per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e 	 	 	

 	Pag. 4 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da escavatore. 	 	 	
 	 	EURO CINQUE 	€/m³ 	5,00 	
 	 	 	 	 	
15 	1.4.3 	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.
- per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm 	 	 	
 	 	EURO UNO/54 	€/ 	1,54 	
 	 	 	 	 	
16 	3.1.2.1 	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 200 kg per m3 d’impasto dato in opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione), compresa la vibratura, l'eventuale lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura.
Per opere in fondazione 	 	 	
 	 	EURO OTTANTASEI/60 	€/m³ 	86,60 	
 	 	 	 	 	
17 	1.4.1 	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi 	 	 	
 	 	EURO DUE/24 	€/ 	2,24 	
 	 	 	 	 	
18 	AN.7 	Rimozione di pavimentazione in mattonelle di asfalto di qualsiasi spessore da realizzarsi a mano compreso la sabbia e il sottofondo fino a cm.10 e l'onere della pulitura delle parti rimosse,il trasporto a rifiuto e quanto altro necessita 	 	 	
 	 	EURO SETTE/50 	€/m² 	7,50 	
 	 	 	 	 	
19 	AN.4 	Svellimento e ricollocazione di basole esistenti secondo le configurazioni originarie previa pulitura delle stesse, rigolarizzazione del sottofondo, boiaccatura, stuccatura, irruvidimento e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte 	 	 	
 	 	EURO SESSANTA 	€/m² 	60,00 	
 	 	 	 	 	
20 	AN.16 	Scavo a sezione obbligata per qualsiasi finalità
eseguito con mezzo meccanico anche in presenza di acqua incluso la rimozione di pavimentazioni stradali eseguito secondo le sagome prescritte, gli interventi a mano, il paleggiamento il carico sul mezzo di trasporto in terreni di ogni natura e consistenza compresa la roccia dura senza limitazioni di rottura alla prova di schiacciamento 	 	 	
 	 	EURO DICIASSETTE/50 	€/mc 	17,50 	
 	 	 	 	 	
21 	AN.17 	Scavo di sbancamento per qualisiasi finalità eseguito con mezzo meccanico anche in presenza di acqua incluso la rimozione di pavimentazione stradale eseguito secon- do le sagome prescritte compresi gli interventi a mano,la regolarizzazione del fondo, il paleggiamento, il carico sul mezzo di trasporto il tuttoin terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura senza limitazione di rottura allo schiacciamento 	 	 	
 	 	EURO UNDICI 	€/m³ 	11,00 	

 	Pag. 5 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
22 	AN.14 	Realizzazione scivole per accesso nei marciapiedi ai portatori di handicapp delle dimensioni di cm. 90*1.00 formata da n. 8 basole in calcaree duro lavorato alla bocciarda dlle dimensioni di cm.25*45 e spessore minimo di cm.8 in opera con malta cementizia su massetto compensato a parte ed elementi laterali di raccordo delle pendenze anch'esse in calcaree duro compreso la stuccatura dei giunti con cemento bianco ed ogni altro onere e magistero 	 	 	
 	 	EURO DUECENTOQUARANTAUNO 	€/cad 	241,00 	
 	 	 	 	 	
23 	18.1.1 	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso le rocce, eseguito con mezzo meccanico compreso la configurazione dello scavo, il sollevamento, il carico del materiale di risulta, l'eventuale esaurimento d'acqua nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa finita a perfetta regola d'arte escluso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta da compensarsi a parte. 	 	 	
 	 	EURO QUARANTAUNO/50 	€/m³ 	41,50 	
 	 	 	 	 	
24 	18.1.2 	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni costituiti da roccia tufacea o calcarea porosa o similare eseguito con mezzo meccanico o con l'ausilio di martello demolitore; compreso la configurazione dello scavo, il sollevamento, il carico del materiale di risulta, l'eventuale esaurimento di acqua nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte escluso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta da compensarsi a parte. 	 	 	
 	 	EURO SESSANTAUNO/90 	€/m³ 	61,90 	
 	 	 	 	 	
25 	18.1.4 	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, dosato a 250 kg di cemento tipo R 325; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto dei fori passaggi cavi. 	 	 	
 	 	EURO CENTOTRE 	€/m³ 	103,00 	
 	 	 	 	 	
26 	18.2.4.8 	Fornitura e posa in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente, avente carico di rottura 360 - 460 N/mm2; compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6; in opera compreso foratura asola per passaggio cavi, asola per corsetteria, dato di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D=158 mm; d=60 mm; h=9,80 m; s=4 mm 	 	 	
 	 	EURO QUATTROCENTOTRENTAOTTO/20 	€/cad. 	438,20 	
 	 	 	 	 	
27 	18.3.4.3 	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/ 100/150/250W.Apparecchio cablato in classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (Lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle Norme CEI 34.21 e provvisto di Marchio CE e di Qualità IMQ o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa in due parti, di cui l’inferiore in lega leggera pressofusa con funzione portante e quella superiore, in resina rinforzata, con funzione di copertura e protezione. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 23. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). I
per lampada S.A.P. da 150 W 	 	 	
 	 	EURO DUECENTOOTTANTATRE/80 	€/cad 	283,80 	
 	 	 	 	 	
28 	18.3.5.3 	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con telaio portante e carenatura in pressofusione di alluminio, attacco palo in alluminio, non verniciato, vetro piano temperato resistente agli urti; riflettore in alluminio purissimo anodizzato, portalampada regolabile in cinque differenti posizioni per ottimizzare i risultati illuminotecnici alle caratteristiche geometriche dell’installazione. Metà superiore apribile tramite sistema ergonomico a leva, in acciaio inossidabile, senza utilizzo di utensili per 	 	 	

 	Pag. 6 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	consentire una agevole sostituzione della lampada con sezionatore bipolare.Unità elettrica montata su piastra in lamiera di acciaio, ausiliari elettrici protetti da copertura in materiale isolante ad elevata resistenza meccanica, asportabile senza utilizzo di utensili ed equipaggiata con connettore rapido a presa.Accenditore semi-parallelo a tre fili e reattore tre fili. Classe di isolamento 2ª.Guarnizione in gomma siliconica per ottenere il grado di protezione pari a IP66 su tutta l’armatura (vano ottico e vano unità elettrica) con filtro di traspirazione, ingresso cavo tramite dispositivo pressacavo; montaggio sia testa palo diametro 60 mm., sia su braccio; regolazione dell’angolo di inclinazione (tilt) a gradini; testa palo 0°, 5°, 15°, a braccio 0°, 5°, 15°. Componenti facilmente disassemblabili, in materiale riciclabile, senza parti incollate. Identificazione dei materiali plastici tramite sigla internazionale di riciclabilità. Apparecchio completo di lampada attacco E27-E40. Compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza.
per lampada SAP 150 Watt. 	 	 	
 	 	EURO DUECENTOSETTANTASEI 	€/cad 	276,00 	
 	 	 	 	 	
29 	18.5.2.2 	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x2,5 mm2 	 	 	
 	 	EURO UNO/47 	€/m 	1,47 	
 	 	 	 	 	
30 	18.5.2.3 	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 4 mm2 	 	 	
 	 	EURO UNO/83 	€/m 	1,83 	
 	 	 	 	 	
31 	18.5.2.4 	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 6 mm2 	 	 	
 	 	EURO DUE/13 	€/m 	2,13 	
 	 	 	 	 	
32 	6.5.1.6 	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive modifiche (D.M.03/06/1998 e D.M.11/06/1999), sottoposta alle prove di impatto come definito dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l’infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regole d’arte.
Barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative 	 	 	
 	 	EURO CENTOTRENTANOVE/72 	€/m 	139,72 	
 	 	 	 	 	
33 	3.5.3.2 	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: l’eventuale taglio, con idonea segatrice a disco, della pavimentazione per tutta la lunghezza e larghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, 	 	 	

 	Pag. 7 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall’interno delle pavimentazioni da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di malta di resina epossidica avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra la soletta e l’intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio per uno spessore di 8 mm, la fornitura e la posa della gabbia di armatura del getto di malta, l’ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto sp sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; scossalina di drenaggio in neoprene armato con maglia quadrata di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell’estradosso della soletta; sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all’abrasione; tavoletta in neoprene armato con piastra di acciaio inox vulcanizzata al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L.. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni della D.L..
per scorrimenti fino a 70 mm. 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	EURO SETTECENTOQUARANTA/80 	€/ml 	740,80 	
 	 	 	 	 	
34 	7.1.3 	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 	 	 	
 	 	EURO DUE/06 	€/kg 	2,06 	
 	 	 	 	 	
35 	7.1.4 	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc.comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 	 	 	
 	 	EURO NOVE/43 	€/kg 	9,43 	
 	 	 	 	 	
36 	7.1.1 	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 	 	 	
 	 	EURO DUE/46 	€/kg 	2,46 	
 	 	 	 	 	
37 	3.1.3.1 	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg per m3 d’impasto dato in opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione), compresa la vibratura, l'eventuale lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura:
Per opere in fondazione 	 	 	
 	 	EURO NOVANTA/80 	€/m³ 	90,80 	
 	 	 	 	 	
38 	3.1.4.1 	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili 	 	 	

 	Pag. 8 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	Per opere in fondazione per lavori edili
Rck=25N/mm2 	 	 	
 	 	EURO CENTOQUATTORDICI 	€/m³ 	114,00 	
 	 	 	 	 	
39 	3.2.1.1 	Acciaio in barre a aderenza migliorata tipo Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione)
per strutture in c.a. intelaiate 	 	 	
 	 	EURO UNO/56 	€/kg 	1,56 	
 	 	 	 	 	
40 	3.2.2 	Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 	 	 	
 	 	EURO VENTISEI 	€/m² 	26,00 	
 	 	 	 	 	
41 	3.2.4 	Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. (queste ultime a carico dell’amministrazione) 	 	 	
 	 	EURO UNO/70 	€/kg 	1,70 	
 	 	 	 	 	
42 	AN.1 	Lavori da realizzarsi in economia per particolare tipologia di lavoro con l'ausilio dell'operaio comune 	 	 	
 	 	EURO VENTIUNO/80 	€/h 	21,80 	
 	 	 	 	 	
43 	AN.2 	Lavori da realizzarsi in economia per particolare tipologia di lavoro con l'ausilio dell'operaio qualificato 	 	 	
 	 	EURO VENTITRE/90 	€/h 	23,90 	
 	 	 	 	 	
44 	AN.3 	Irruvidimento di marciapiedi in basole da realizzarsi con apposito mezo meccanico compreso pogni onere e magistero 	 	 	
 	 	EURO DODICI/91 	€/m² 	12,91 	
 	 	 	 	 	
45 	AN.15 	Nolo pala meccanica, compreso operatore e quanto altro necesita per consentire la esecuzione di lavori da eseguirsi in economia 	 	 	
 	 	EURO SETTANTATRE/50 	€/h 	73,50 	
 	 	 	 	 	
46 	AN.20 	Nolo di bob Kat per l'effettivo tempo di impiego del mezzo compreso e compensati nel prezzo l'onere del trasporto in cantiere, il ritorno in magazzino, l'operatore e quanto altro necessita 	 	 	
 	 	EURO QUARANTA/80 	€/h 	40,80 	
 	 	 	 	 	
47 	AN.37 	Fornitura e trasporto presso i luoghi di intervento di asfalto a freddo tipo Asfaltival a sacchi di KG. 25 	 	 	
 	 	EURO DIECI/90 	€/cad 	10,90 	
 	 	 	 	 	
48 	AN.39 	Fornitura presso i luoghi di intervento di mattonelle di asfalto pressate da cm. 3 	 	 	
 	 	EURO OTTO/57 	€/m² 	8,57 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	Pag. 9 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis. 	Prezzo Unit 	
 	 	Materiali a piè d'opera 	 	 	
 	 	 	 	 	
49 	IV.N.3 	Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo in impianti idonei con inerti da frantumazione di appropriate granulometrie e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 30 determinata con prova Los Angeles e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, compresa la fornitura e la necessaria attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg ogni m2 -Misurato in frasca. 	 	 	
 	 	EURO SETTANTADUE/51 	€/ al m3 	72,51 	

 	 	 	 	 	
 	 		ragusa  li' 12/11/2007 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 								IL PROGETTISTA